Yamaha TT600r – Popis elektroinstalace

    TT600r je z elektrického hlediska velice jednoduše(bezbateriově) a tudíž spolehlivě vyřešený motocykl. Jako každé elektrozařízení je taky poruchové(spíš končí životnost jednotlivých dílů).
    Pohledem na dole vyobrazené schéma, můžeme říct, že základní obvod(tvořící „pracovní napětí“ cca 14Voltů) tvoří dynamo(skládá se z tří samostatných cívek,které vytváří střídavé napětí a magneta), usměrňovač (vytváří z třífázového střídavého napětí stejnosměrné jednofázové - cca 14V) a kondenzátoru(filtruje zákmity napětí usměrňovače a dodává náboj z regulátoru do kondenzátoru v CDI).
    Aby nám stroj chytal na „drb“, musí se na svíčku v pravou chvíli dostavit nemalé napětí, aby hodila jiskru(i pod tlakem). To je další část obvodu. Ten se skládá z čidla na magnetu (malá cívka, která dává napětím impuls CDIčku o pozici kliky – pístu), CDI(QCB21/NIPPODENSO – jednotka, která vyhodnocuje impulsy z čidla a za pomocí pracovního napětí posílá na primární vinutí indukční cívky napětí. Také bere ohled na ostatní elementy v celkovém obvodu), indukční cívka (klasická indučka – 2 vinutí – primár/sekundár), kabel + faja a svíčka(ta jen hází jiskru, pokud není po smrti ;o)).
   Zbytek obvodu je tvořen dvěma druhy elementů. Jedny se starají o řidiče, aby se svou vlastní blbostí nezranil (čidlo na stojanu+dioda z neutrálu) a druhé jsou jen na to, aby nám sloužily nebo otravovaly  život(světla, klakson, blinkly+přerušovač, přepínače, kontrolky a brzdové spínače, chcípák, spínací skříňka a to, co sami přidáte).
Jednotlivé součásti: 
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Dynamo: k magnetu na klice snad ani není třeba nic vědět. Důležité je správné nasazení na

               drážku a dobře utáhnout.
               Cívky jsou v olejové lázni současně s čidlem. Výrobce udává hodnotu 0,608  ̴  0,912Ω

               při 20°C na vodičích (bílý – bílý). Cca stejné hodnoty - jsou O.K. Měly by dodávat 14V,
              13A při 5000 ot/min.

               Cívka čidla 192  ̴  288Ω při 20°C na vodičích (modrožlutý – zelenožlutý). Správnou funkci 

               zjistíte bez měřáku jednoduše. Vypojte čidlo z konektoru od CDI a místo CDI zapojte LED diodu.

               Po protočení motoru LEDka 2x za 4takty rychle po sobě blikne - je O.K. 
Usměrňovač: uložen pod sedlem a vytváří z třífázového střídavého napětí stejnosměrné jednofázové
                       Obsahuje v sobě zároveň regulátor napětí. Na výstupu (červený drát z usměrňovače)

                      naměříme naprázdno proti kostře 14,1  ̴  14,9V. Maximálky z regulátoru jsou 25A, 240V.

                      Cena nového kusu je cca 2.030,-
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Kondenzátor: jak už bylo řečeno nahoře, filtruje zákmity napětí usměrňovače a dodává náboj z regulátoru
                       do kondenzátoru v CDI. To je nenápadně dost klíčová funkce v celém obvodu. Pokud je 

                       kondenzátor na konci své životnosti, ztrácí schopnost pojmout potřebné množství náboje, 

                       nenabije kondenzátor v obvodu CDI, to nedodává dostatečné napětí na primární vinutí indukční

                       cívky a ve výsledku slábne jiskra. To jsou pak ty špatné starty za studena. Výrobce uvádí model ADP – 26

                       s kapacitou 5,44  ̴  8,16 μF / 50V. Cena nového kusu je cca 1.565,-                  

                       Máte-li na něj podezření, jednoduše běžte do nejbližší prodejny s elektronickými součástkami a kupte obyčejný  

                       elektrolytický kondenzátor 470 μF / 35V a vyměňte ho. 
                       Pokud nejste elektrotechnici, dbejte na to, aby dle přiložených

                       obrázků byla dodržena polarita. Mínus (označen pruhem+popisem                             Nedodržíte – li polaritu, hrozí 
                       a vždy kratší nožička) na černý vodič.                                                                    exploze kondenzátoru ! ! ! ! ! 
                        Plus(neoznačen a vždy delší nožička) na červený vodič.
                        Ptáte se, proč 470 μF / 35V? Já jich pár zkusil
                      a tenhle frčí dobře. Jeho cena je cca 4,- 
CDI: je nepochybně srdce celého obvodu. Pokud nefunguje tak jak má může to být opravdu sranda. 
        Dobrá zpráva je, že neznám žádný případ mrtvého CDI na TTrku. Pokud ale není už jiná možnost a nevíte
        si rady, je tu možnost nechat udělat repliku za cca 3.600,-. 
        To není až taková hrůza proti ceně nového originálního kusu cca 15.600,-. Jinak na něm nic naprázdno nezměříte 

        a jednotlivé případy jsou na konzultaci.

Indukční cívka: funkce je jednoduchá. Na primární vinutí přichází impuls malého napětí a díky indukčnímu zákonu

                          se na sekundárním vinutí objevuje vysoké napětí. To je zdrojem energie pro svíčku.
                          Výrobce udává hodnoty impedance 1,04  ̴  1,495 Ω pro primár a 14,88  ̴  22,23 kΩ 
                          při 20°C. Cena nového kusu je cca 3.600,-. 

                          Jako kuriózní náhradu při krizi zkuste použít indučku ze známé Jawy 20/21/23 (pincek).

                          Její cena cca 400,-. Stačí jen lehce upravit zapojení a je to.
Kabel+fajka+svíčka: kabel + fajku není třeba popisovat. Změřte jejich průchodnost a v případě 
                                   problému je vyměňte. Svíčka je od výrobce DPR8EA-9 nebo DPR9EA-9. Vy kupte 
                                    DP8EA-9 – bez Rka – bez odporu. Může způsobit velké bolení hlavy a spoustu zbytečné práce při hledání   

                                  jiné závady. Odpor se při „ulití svíčky“ rád přepálí a pak po tom můžete skákat jak pominutí a stejně
                                  nepojedete. Cena za všechny 3 komponenty by neměla přesáhnout 450,-. Faja 290,- svíčka 95,-.
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Toto je Betaverze, zanedlouho doplním i popis ostatních elementů.  Radůz TT600r
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