TT600r – Kick po smrti (Radůz)
1. Položit stroj na levý bok.
2. Smontovat pravou stupačku + pedál zadní brzdy + páku kicku.

3. Odpojit přívod oleje na pravém víku motoru a sundat plotnu.
4. Odmontovat všechny imbus. šrouby z víka a sundat víko.
5. Vytáhnout osu kicku a vidíme tohle. [image: image1.jpg]



6. Většinou bývá ulomený kus tohoto plíšku    a ten pod ním zdeformovaný nárazem. Je nutné je vyměnit za nové – originální!!!

7. Osa kicku vypadá takto a protikus ozubeného kola   se stává často dalším slabým článkem startovacího mechanismu. [image: image2.jpg]


                                                      

8. Dílo zkázy pak vypadá takto (použité/nové díly).  [image: image3.jpg]



9. Ne vždy ale odlomený kus jen tak upadne. Občas nadělá dokola trochu škody navíc (abychom se nenudili). U mě to byl sloupek kladky pro aretaci kvaltů. Pro opravu je nutné sundat spojkový koš. [image: image4.jpg]



10. Upadlý kus i s kladkou a opěrnou pružinou vypadá takto. [image: image5.jpg]



11. Možnosti opravy jsou různé. Já jsem musel zvolit navaření a výrobu sloupku ručně. Nechtěl jsem půlit motor. [image: image6.jpg]



12. Po opracování a vyvrtání otvoru…. [image: image7.jpg]



13. …vyřezat závit a zahladit. [image: image8.jpg]



14. A můžeme skládat… [image: image9.jpg]



15. Při skládání je nutné dobře nasadit spojku a zajistit středovou matku (utaženou pneumatickým utahovákem) podložkou s ohybem. Pokud utahování přeženete, dopadnete jako já a budete muset trochu povolit. To ale zamrzí, když na to přijdete, až nevypíná úplně spojka a pak to musíte znovu rozhodit.  [image: image10.jpg]



16. Důležité je správně nasadit protikus ozubeného kola na osu kicku. [image: image11.jpg]
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17. Před nasazení do dekluu motoru je nutné otočit osu kicku do polohy, kdy zajede protikus ozubeného kola za plech a ozubené kolo je volné. Pružina by osu do této polohy měla nachystat sama. Pak už jen těsnění, šruby, přívod oleje a zbytek vnějších dílů a je to hotovo ;o)

18. Pružina patří na ose do toho dlouhého otvoru jedním koncem a ten druhý natáhnout a zaháknout za tenhle sloupek. [image: image13.jpg]



19. Osa jde vytáhnout bez sundání spojky, takže co poskládáte dřív, je jedno. Já jsem složil kladku, nachystal osu a usadil ji, pak spojku, natáhnul pružinu, těsnění + dekl.

20. Už jen brkat… ;o) [image: image14.jpg]EEsEEE





