TT600r – Demontáž víka hlavy (Radůz)

1. Odpojt přívod bezínu.
2. Sundej sedlo a nádrž (klíč 10) a lanko dekompresoru.

3. Odpoj CDI, čidlo zapalování a cívky zapalování. 
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Odmontuj celou podsedlovou část a demontuj karburátor a dva horní trojúhelníkové držáky víka hlavy a dostaneš cca tohle…

5. Očisti motor, odmontuj víka ventilů a povol a vyšrubuj pomalu všechny šrouby na víku seshora (imbus 5). Pozor na poslední, který se zákeřně skrývá pod víkem sacích ventilů a jeden pod osou držáku nevytáhneš – budeš sundávat i se šroubem v díře – ať ním nepodřeš dotykové plochy!

6. Demontuj napínák rozvoďáku – pozor ať nepřeskočí zub!
7. Jemným poklepem malé gumové paličky odlep víko a odklápěj takto….
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Montáž zpět je opačný postup…. Snad jsem nic nezapomněl.. ;o)
