Výměna klínů na klice a vyvažovací hřídeli Yamahy TT600R (Radůz)
Co budete potřebovat ;o)
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Sundej nádrž, sedlo a pěkně ji polož na levý bok. Nezapomeň na ochranu řadící páky!
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Pohled na pravou stranu motoru – sundej dekl zespod motoru, páku z. brzdy(odpoj brzdu), stupačku a kick,. Očisti motor(pokud jsi tak ještě neprovedl) a povol všechny imbusy.
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Odlep víko a sundej. Pozor na lanko k dekompresoru! Jako první vytáhni osu kicku a povol 5 šrubů na spojkovém koši.
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Sundej ho a odehni zajišťovací podložku středové matky. Vytáhni lamely s plechy a povol matku nějakým pneu. utahovákem(zařaď rychlost)
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Vyndej unašeč, podložku mezi košem a unašečem a pak celej koš. Odehni zajišťovací podložky na vyvažováku a klice.
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Pomocí pneu povol matku na vyvažováku a sundej ji i s miskou pod ní. Pak vytáhni ozubené kolo a klínek a prohlédni je.
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Vezmeš si nový klínek a lepidlo. To naneseš do očištěné, odmaštěné drážky na klín a klidně i kolo zevnitř. Spoj bude pomocí tepla později rozebíratelný. Opatrně, ať lepidlo nezateče do ložiska. Doporučuju vzít horkovzdušnou pistol a nahřát, ať lepidli rychleji vytvrdne. Pak dej plechovou podložku (misku), zajišťovací podložku a můžeš dotáhnout matku. Zajisti jí ohybem křídla podložky.
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To samé bude na klice. Tam je jen o ozubené kolo navíc a klín je o kus větší. Jinak je to stejné. Důležité je načasování vyvažováku. To se časuje podle značení na zubech (do sebe).
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Po složení kliky a ohnutí křídla podložky vyměníme plechy na kicku – dva šrouby ven, vyměnit plechy (možno dát lepidlo – není podmínkou) a dva šrouby zpět. Nezapomeň ohnout zajišťovací podložku!!!
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Pak nasadíme (opačným postupem jak při rozebírání) spojku a osu kicku a natáhneme pružinu.


Pak už jen zadeklovat, poskládat zbytek stroje a tradá ;o)
Při práci je nutné dodržovat pitný režim viz foto č.1 (před zadním kolem), ale bacha na hladinu!
