Výměna rozvoďáku

 (Radůz)

1. Odpojt přívod bezínu.

2. Sundej sedlo a nádrž (klíč 10) a lanko dekompresoru.

3. Odpoj CDI, čidlo zapalování a cívky zapalování. 

4. Odmontuj celou podsedlovou část a demontuj karburátor a dva horní trojúhelníkové držáky víka hlavy a dostaneš cca tohle…
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5. natoč kliku tak, aby byl píst v horní úvrati. Toto je i časování ventilů při skládání.
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6. Očisti motor, odmontuj víka ventilů a povol a vyšrubuj pomalu všechny šrouby na víku seshora (imbus 5). Pozor na poslední, který se zákeřně skrývá pod víkem sacích ventilů a jeden pod osou držáku nevytáhneš – budeš sundávat i se šroubem v díře – ať ním nepodřeš dotykové plochy!

7. Jemným poklepem malé gumové paličky odlep víko a odklápěj takto….
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8. Pak musíš sundat levé víko motoru. [image: image2.jpg]



9. překontroluj si pozici kliky a vačky, abys podle toho mohl načasovat ventily
10. , demontuj napínák rozvoďáku a můžeš sundat povolený řetěz z vačky. Spusť ho do prostoru za magnetem.
11. Je nutné demontovat pomocí stahováku magneto a vyndat řetěz. Nasaď nový, načasuj a poskládej… 
12. Nezapomeň na nové těsnění pod levé víko motoru a precizní práci při těsnění víka hlavy. 
